Príloha č.1 Prevádzkového a manipulačného poriadku pre verejnú kanalizáciu na území obcí Vlčany a Neded.

Najvyššie prípustné hodnoty miery znečistenia vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie z jednotlivých nehnuteľností, ich častí a zariadení :

### Ukazovatele znečistenia Prípustná miera znečistenia

1. BSK5  454 mg/l

2. CHSK (Cr) stanovená dichrómanom draselným 900 mg/l

3. pH 6,5 - 8,0

4. Nerozpustené látky sušené 35 mg/l

5. Teplota vody 40 º C

6. Celkový fosfor P 25 mg/l

7. Amónne ióny NH4+  80 mg/l